Materiale rotabile per ArlbergBahn

Locomotive:

kkStB 80

kkStB 97

kkStB 170

kkStB 180

kkStB 270

lt kkStB 80

lt kkStB 170

Carri per linee secondarie:

G Carro chiuso per trasporto merci varie

G_c Carro chiuso per trasporto merci varie con portelloni parzialmente aperti e visione del carico

G_Meinl Carro chiuso Meinl Kaffee

G_Meinl_c Carro chiuso Meinl Kaffee con portelloni parzialmente aperti e visione del carico

G_Pils Carro chiuso Pilsner Urquell

G_Pils_c Carro chiuso Pilsner Urquell con portelloni parzialmente aperti e visione del carico

G_terr Carro chiuso per trasporto merci varie con terrazzino

Jh Carro pianale con stanti

Jh_cl Carro pianale con stanti carico legname

Jh_ct Carro pianale con stanti carico tavole

Jk Carro aperto scarico

Jk_c Carro aperto carico (carbone)

K Carro sponde basse scarico

K_cc Carro sponde basse carico casse

K_cg Carro sponde basse carico ghiaia

R Carro Serbatoio

Carrozze per Linee secondarie:

Carrozze tipo BC (miste II III classe) e tipo C (terza classe) con interni

Suoni per Carri e Carrozze

DOWNLOAD