=>INSTALLAZIONE
->Copiare gli eseguibili qui presenti nella CARTELLA PRINCIPALE del rotabile, e NON nella cartella Cabview del rotabile.

=>AVVERTENZE
->QUESTI ESEQUIBILI SONO DA UTILIZZARE SOLO SE È GIA' INSTALLATA LA CABINA DI MAURO CIOCIOLA, SUL PROPRIO COMPUTER, NELLA CARTELLA COMMON.CAB, E CHE FA QUINDI USO DELLE VERSIONI ALIAS & ALIAS DIGITALE. SE COSì NON FOSSE E SI DESIDERA UTILIZZARE L'ESEGUIBILE, LEGGERE IL README NELLA CARTELLA -README CAB DIURNA- PER L'UTILIZZO DEL METODO ALIAS.

=>RINGRAZIAMENTI
->Ringrazio Mauro C. per avermi dato la possibilità di utilizzare la cabina, da lui prodotta, per la realizzazione della versione notturna, e Stefano F. per aver escogitato un trucchetto per "fregare" l'eseguibile per l'installazione della versione notturna.