Personalizzazione di 'FS_npBD50_83_82-78_128.eng'di MrRokko:
<percorso di TS>\Trains\Trainset\FS_MedieDistanze_pack.

Ogni macchina in spinta, in TS, necessita di una leggera
compensazione nella pilotina per avere prestazioni uguali,
o quasi, a quando è in tiro. Pertanto ho scritto 6 .eng
( con terminazione uguale al nome della macchina in spinta ),
per ottenere questo scopo.

Conviene, inanzi tutto, trasferire la cartella 'Eng'
in FS_MedieDistanze_pack, per averla più sotto mano.

Volendo comporre un treno con pilotina ed E646 in coda, comportarsi così, dopo aver trascinato 'FS_npBD50_83_82-78_128.eng', in altra cartella di salvataggio ( la 'Eng' è la più comoda! ):

1) Copiare 'FS_npBD50_83_82-78_128.646' dalla cartella 'Eng'
e incollarlo in FS_MedieDistanze_pack ( NON TRASCINARLO! ).

2) Rinominare in .eng 'FS_npBD50_83_82-78_128.646' incollato.

In questo modo la E646 in spinta avrà un comportamento più
verosimile. Diversamente tirerà troppo, o troppo poco, in
relazione a quando lavora in tiro. 

Volendo cambiare la loco in spinta, cancellare il .eng 
dell'E646 e ripetere l'operazione per un'altra loco. Ricordarsi
ASSOLUTAMENTE di non cancellare alcun file della cartella
'Eng', che è il vostro deposito ...tarocchi!

Questo procedimento, una volta fatto, è molto più semplice di 
quanto sembri e permette di usare un solo 3D, al posto di 6. 

Se la loco vera è in tiro e la pilotina in coda, non ci sono
problemi: la pilotina di coda è già stata costruita in formato 
.wag da MrRokko e non necessita di alcun intervento, al di
fuori di quello proposto nella cartella 'Wag'.

Renzo Omodei - Aln668
l.omodeisale@virgilio.it

Mortara 13/10/04.-
