Questi 2 files vanno sostituiti a quelli originali,
PREVIA COPIA DI SICUREZZA, presenti nelle cartelle:
FS_mdvc_xmpr_pack ed FS_MedieDistanze_pack ed
esigono la spinta di un locomotore diesel.
Raccomandato il D445, ma funzionanti anche con altri.
L'utilizzo di spinte da parte di locomotori elettrici
puņ produrre malfunzionamenti nella visualizzazione.

Renzo Omodei