Patch correttiva del movimento della leva del freno dell'E424

Autori: Mauro Ciociola, Renzo Omodei

Questa patch corregge il senso di rotazione della leva del
freno dell'E424. Implementati i .cvf; ora è disponibile
anche la strumentazione digitale, come alternativa.

Installazione: dopo aver fatto una copia di sicurezza dei files da modificare, trascinare col mouse tutti i files presenti
nel .zip nella sottocartella Cabview della E424, dotata di questa cabina, rispondendo "SI" alla richiesta di sovrascrittura.

Per attivare la strumentazione digitale, aprire con Wordpad
il file .eng della loco e correggere 'Cabview ( e424.cvf )
in: 'Cabview ( e424dig.cvf ).

Mauro Ciociola  supermayo@libero.it
Renzo Omodei    l.omodeisale@virgilio.it

22.03.2004 