SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( FS_Uz1300Vr
	Type ( Carriage )
	Name ("FS Uz1300 postale verde")
	WagonShape ( FS_Uz1300Vr.s )
	Size ( 3.15m 4.12m 20.90m)
	CentreOfGravity ( 0m 1.9m 0m )
	Mass ( 42t )
	WheelRadius ( 0.5m )
	InertiaTensor ( Box (3.15m 4.12m 20.90m) )
	Coupling (
		Type ( chain)
		Spring (
			Stiffness ( 1e7N/m 5e6N/m )
			Damping ( 2e6N/m 2e6N/m )
			r0 ( 10cm 20cm )
		)
	Velocity ( 0.1m/s )
       CouplingHasRigidConnection ( 1 )

	)
	Buffers (
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
			r0 ( 0m 1e9 )
		)
		Centre ( 0.5 )
		Radius ( 1 )
		Angle ( 0.5deg )
	)
	Adheasion ( 0.2 0.4 2 0 )
	DerailRailHeight ( 4cm )
	DerailRailForce ( 2.5*27t )
	DerailBufferForce ( 400kN )
	NumWheels (8 )
	Friction (
		700.8N/m/s		-0.10		1.3mph	2.015N/m/s		1.843
		5.1N/rad/s		1		-1rad/s		0		1
	)


	BrakeEquipmentType( "Handbrake, Triple_valve, Auxilary_reservoir" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
	MaxBrakeForce( 42kN )

	MaxHandbrakeForce( 35kN )
	NumberOfHandbrakeLeverSteps( 100 )

	TripleValveRatio( 2.2 )
	MaxReleaseRate( 4 )
	MaxApplicationRate( 10 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 5 )
	EmergencyResCapacity( 7 )
	EmergencyResChargingRate( 5 )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 54 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 54 )
	
	Sound ("GenPassWagSteam.sms")
)
