Carrozza tipo UIC-X livrea XMPR 1 n° 50 83 19-78 038-5 

Modello 3D  di Fabrizio Mungai 
Texture di : Edoardo Govoni
Collaborazione di : Gogo


Attenzione : modello freeware !!! Vietata la vendita sotto qualsiasi forma.
Il modello 3D e le texture sono di proprietà esclusiva dell'autore: non autorizzo nessuna modifica se non vengo avvisato per tempo.
Vietato l' uso anche parziale delle texture o del modello 3D.
Vi prego di non eseguire Repaint senza il mio premesso.
Ogni abuso sarà punito secondo norma di legge.

Istruzioni per l' installazione.
1 ) Cancellare la precedente versione della carrozza installata eliminando la directory e il consist creato (solo per chi aveva la versione beta).
    Se si elimina un vecchio consist assicurarsi prima che questo file non sia condiviso in un' activity.
2 ) Creare sotto la directory "TRAINSET" una cartella chiamata "UIC-X 1° Classe C XMPR" e ricopiarci dentro i file contenuti nello Zip.
3 ) Creare un Consist.(se non si sa come creare un consist andare sul sito www.trenomania.it e cercare la risposta nel forum)

Buon Divertimento.


Segue da LEGGIMI.txt originale

Ringraziamenti:

E' doveroso ringraziare diversi altri autori di progetti che mi hanno aiutato non poco per la realizzazione di questo rotabile.
In particolare:

Renzo Grassi : grazie a lui ho potuto sviluppare correttamente gli interni e capire altri modi per ridurre il numero dei poligoni.
Niels : mi ha addirittura inviato un suo progetto per farmi capire come nascondere le linee di giunzione.
Luca Petruzzo : nonostante non abbia mai operato col 3D mi ha suggerito una maniera per togliere i poligoni dalle staffe dei ganci.
 

Per ogni commento potete contattarmi a questo indirizzo : titanic@cheapnet.it