For english text see below

Locomotive diesel elettriche tipo 752 e 753 in uso a ferrovie private italiane
epoca 5 - anno 2003.

CENNI STORICI
Macchine robuste ed affidabili, nonchè potenti, le 752-753 fanno parte di un gran lotto
di mezzi costruiti per le ferrovie della Cecoslovacchia. La limitata velocità massima e
la divisione tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia, hanno indotto i responsabili delle
ferrovie locali a cedere alcune tra queste imponenti locomotive.
In relazione alla privatizzazione dei servizi lungo la rete RFI, alcune società, tra cui
la S.F.M. (Strade Ferrate Meridionali) di Alessandria, la F.A.S. (Ferrovia Adriatico Sangritana),
le F.N.M.E. (Ferrovie Nord Milano) e la Hupac hanno acquistato alcune di queste locomotive per utilizzarle
nei servizi di trasporto merci.
Caratteristiche tecniche:
Motore Diesel tipo: CKD K 12 V 230 DR;
Massa: 73.2t;
Potenza di trazione 1200 Kwh;
Velocità max: 100 km/h.


NOTE SUI MODELLI:

per procedere all'installazione lanciate il file FAS_D752pack.exe e seguite le istruzioni;
la cartella si installera nella directory di default di TS;
alla eventuale domanda se volete sovrascrivere i file rispondete SI; 
ho inserito 2 consists con le macchine isolate.

La macchina utilizza la cab di default. 


COPYRIGHT:

Il modello della macchina è opera di Stary (stary@seznam.cz), il quale con estrema cortesia ha ope-
rato le opportune modifiche al 3D per "italianizzare" il suo lavoro. Trattandosi di persona dispo-
nibilissima è buona norma scrivergli (in inglese) nel caso vogliate realizzare ulteriori repaint di
queste locomotive. In ogni caso abbiate la cortesia di inserire sia questo readme che il readme ori-
ginale in ogni nuova realizzazione.
Per qualsiasi richiesta scrivetemi pure: emsa@email.it
3D model and originale texture: Stary 2002
repaint: Ernesto Imperato 2003

Firenze, 28 settembre 2003


--------------------------------
ENGLISH TEXT
--------------------------------

Diesel loco type 752/753 of italian private railways
ep. 5 - 2003 year.

HISTORY
This loco was build for Czech railways. With division in Czeck Repubblic and Slovacchia, any locos are 
sold out. SFM, FAS, FNM and HUPAC, four italian private railways buys any machine for them freight service on RFI
lines.
Technical:
Engine type: CKD K 12 V230 DR;
Weight: 73.2t;
Power: 1200 kWh;
Max speed: 100 km/h


INSTALLATION:

launch FAS_D752pack.exe file and follow instruction;
will create a new folder into TRAINSET folder of Train Simulator;
Ther're two consists with alone locos;

The train used default cab

COPYRIGHT:

3d modeller, Stary (stary@seznam.cz), have make any adjustment of model on my requirement with big courtesy.
Notice him for any work on model.
Please insert this readme and original_readme.txt into your repain
3D model and texture: Stary 2002
Repaint: Ernesto Imperato 2003

Florence, Italy, september 28, 2003