FS locomotiva diesel D343.2023
V1.1 (nuova cabina)



CENNI STORICI E NOTE TECNICHE:

Le D343 furono consegnate da Fiat, Breda, OM e Omeca a partire dal 1967 in 75 esemplari divisi 
in due serie: la serie Fiat, numerata 1001-1040 e la serie Breda, numerata 2001-2035. Rispetto alle 
D443 da cui derivano (si differenziano per il vano bagagli e le grate di ventilazione), esse hanno 
una potenza minore e sono state concepite per servizi leggeri su linee poco impegnative. Le 
motorizzazioni, erano due: un Fiat 218 SSF per la serie 1000 ed un Breda-Paxman 12 JYCL, per la serie 
2000. I due motori, entrambi sovralimentati con intercooling, si differenziano, oltre alle 
caratteristiche più propriamente tecniche, per il numero di cilindri, 8 nel Fiat e 12 nel Breda e per 
il numero di turbosoffianti, due nel Fiat ed una nel Breda. Quest’ultimo propulsore ha una maggior 
cilindrata ed ha fatto si che la serie Breda avesse un maggiore sforzo di trazione.

La D343.2023 è in carico al DL di Fabriano, dove, nonostante le sue non perfette condizioni estetiche, 
effettua con una certa regolarità servizi merci da e per il nodo marchigiano.



INSTALLAZIONE:

Scompattare il contenuto del file. zip nella cartella TRAINS di TS, verificando che sia 
spuntata la casella "use folder names":in questo modo verrà creata la cartella 
"FS_D343_2023" contenente il rotabile.
Usare l'editor per creare un proprio consist e giocare.

Ho voluto sperimentare un nuovo settaggio delle luci: le luci di coda rimangono spente se in posizione 
DIM, per simulare la frequente reale situazione in caso di manovra, breve tradotta o spostamento 
isolato in ambito di scalo. Le luci rosse si accendono correttamente se in posizione FULL.

N.B. I modelli rispecchiano quanto più possibile le reali macchine FS.




RINGRAZIAMENTI:

Tanti hanno contribuito, anche se in minima parte, alla realizzazione di questa
locomotiva: ringrazio tutti indistintamente, chiedendo di poter evitare un lungo elenco,
per paura di dimenticare qualcuno.
Discorso a parte lo merita il professor Omodei che da tempo ormai 'progetta' i motori 
che monto, in modo da avere un comportamento molto più realistico della macchina.



Modello 3D e texture by Mr.Rokko 
Cabview by Kenji kimura.
(c) 2003
La pubblicazione e la divulgazione di questi file come l'uso anche parziale senza 
l'autorizzazione dell'autore è vietata e perseguibile a norma.
I file della cabview sono di proprietà del relativo autore Kenji Kimura.

e-mail:  mr.rokko@email.it


ATTENZIONE:
Questi modelli sfruttano texture a risoluzione 1024x1024, in luogo dei classici 
file a 512x512. Su sistemi poco performanti, questo potrebbe influire sulla velocità 
di gioco. Alcune schede grafiche più vecchie potrebbero addirittura non leggere tali 
file, bloccando il simulatore e rendendo inutilizzabile tali modelli. Per chiunque 
avesse problemi è prevista l'uscita di una patch che ripristina a valori di default la risoluzione delle texture.


*********************************************************
l'autore ha richiesto la verifica TCQ di questo materiale
*********************************************************


_______________________________________________________________________________________




FS D343 diesel loco
V1.1 (new cab)



INSTALLATION:

Extract tehe .zip file into your TRAINS folder, keeping the 'use folder names' option 
turned on. A new folder with the locos will be created. 
Use the editor to create your own consists.
Those models try to reproduce the real FS locos.



3D model and texture by Mr.Rokko
Cabview by Kenji Kimura.
(c) 2003

Do not publicate or use this files or part of them without the author's agreement.
Cabview files are property of own author Kenji Kimura.

e-mail:  mr.rokko@email.it


WARNING:
Those models use some .ace files ar resolution of 1024x1024 pixel instead of usual 512x512. Some old computers may have sostantial reductions of the frame rate in 
the games. Some old video cards could not supportate the 1024x1024 resolution. To avoid those problems a patch will be publicated with the next release.