FS locomotiva diesel D345.1021 
V1.1 (nuova cabina)



CENNI STORICI E NOTE TECNICHE:

Con i suoi 4 motori, la D345 può raggiungere una velocità massima di 130 chilometri orari. Il peso 
totale è di 60 tonnellate. Progettata dalle FS, la D345 è il risultato della collaborazione fra tre 
industrie: FIAT, Isotta Fraschini e Brown Boveri. Potenza moderata, capacità di svolgere i lavori 
più diversi e costi d’uso e di manutenzione ragionevoli sono le cause del successo di questo gruppo di 
locomotive.

La D345.1021 è assegnata al deposito di Alessandria ma si trova a Roma Smistamento. Non esistono linee 
non elettrificate nei dintorni della capitale (quindi i servizi merci sono quasi tutti affidati alle 
E656) quindi i servizi relegati a questa macchina sono brevi tradotte e ervizi particolari come la 
trazione di convogli soccorso.



INSTALLAZIONE:

Scompattare il contenuto del file. zip nella cartella TRAINS di TS, verificando che sia 
spuntata la casella "use folder names":in questo modo verrà creata la cartella 
"FS_D345_1021" contenente il rotabile.
Usare l'editor per creare un proprio consist e giocare.

Ho voluto sperimentare un nuovo settaggio delle luci: le luci di coda rimangono spente se in posizione 
DIM, per simulare la frequente reale situazione in caso di manovra, breve tradotta o spostamento 
isolato in ambito di scalo. Le luci rosse si accendono correttamente se in posizione FULL.

N.B. Il modello rispecchia quanto più possibile la reale macchina FS.




RINGRAZIAMENTI:

Tanti hanno contribuito, anche se in minima parte, alla realizzazione di questa 
locomotive: ringrazio tutti indistintamente, chiedendo di poter evitare un lungo elenco,
per paura di dimenticare qualcuno.
Discorso a parte lo merita il professor Omodei che da tempo ormai 'progetta' i motori 
che monto, in modo da avere un comportamento molto più realistico della macchina.



Modello 3D e texture by Mr.Rokko 
Cabview by Kenji Kimura
(c) 2003
La pubblicazione e la divulgazione di questi file come l'uso anche parziale senza 
l'autorizzazione dell'autore è vietata e perseguibile a norma.
I file della cabview sono di proprietà del relativo autore Kenji Kimura.

e-mail:  mr.rokko@email.it


ATTENZIONE:
Questi modelli sfruttano texture a risoluzione 1024x1024, in luogo dei classici 
file a 512x512. Su sistemi poco performanti, questo potrebbe influire sulla velocità 
di gioco. Alcune schede grafiche più vecchie potrebbero addirittura non leggere tali 
file, bloccando il simulatore e rendendo inutilizzabile tali modelli. Per chiunque 
avesse problemi è prevista l'uscita di una patch che ripristina a valori di default la 
risoluzione delle texture.


*********************************************************
l'autore ha richiesto la verifica TCQ di questo materiale
*********************************************************


_______________________________________________________________________________________




FS D345 diesel loco
V1.1 (new cab)


HYSTORICAL NOTES:

Made by FIAT, Isotta-Fraschini and Brown-Boveri, this loco can reach 130 Km/h, due to its 4 motors.
The versatility, the low-cost excercise, let this locos become one of the most successfull 
in the FS diesel locos



INSTALLATION:

Extract the .zip file into your TRAINS folder, keeping the 'use folder names' option 
turned on. A new folder with the loco will be created. 
Use the editor to create your own consists.
Those models try to reproduce the real FS locos.



3D model and texture by Mr.Rokko
Cabview by Kenji Kimura.
(c) 2003

Do not publicate or use this files or part of them without the author's agreement.
Cabview files are property of own author Kenji kimura.

e-mail:  mr.rokko@email.it


WARNING:
Those models use some .ace files ar resolution of 1024x1024 pixel instead of usual 512x512. 
Some old computers may have sostantial reductions of the frame rate in 
the games. Some old video cards could not supportate the 1024x1024 resolution. To avoid those 
problems a patch will be publicated with the next release.



