
Locomotore diesel elettrico per la misurazione delle livellette.

Autore: Renzo Omodei

Nome: Tester145

Tipo: Repaint sullo shape e delle texture dell'originale
      FS_D145_2041, di proprietà esclusiva di MrRokko, liberamente
      scaricabile da http://www.trenomania.it/ e da
      http://www.allfreenet.it/train-simulator/.

Cabina: Proprietà di Kenij Kimura; scaricabile, in originale,
        in blocco con Fs_D145_2041, da http://www.trenomania.it/
        e da http://www.allfreenet.it/train-simulator/. 

                            ^^^^^^^^^^^^
Istruzioni per l'uso:

Il presente Tester145 permette la misurazione della pendenza della
linea durante la guida, risolvendo un vecchio problema di TS.

Se la rilevazione è fatta in salita, eseguire la sottrazione fra i "kn", sotto il tachimetro, ed i "m/s2", senza curarsi dello 0.

Se i "m/s2" diventano rossi, si deve sommare e non sottrarre.

Il procedimento più semplice di rilevazione è quello fatto in 
discesa a motore spento: basta leggere i "m/s2".

Esempio: kn = 35 e ms2 = 0.13. Ignorare lo zero ed eseguire:
35 - 13 = 22 permille! ( tutto qui ).


                          ^^^^^^^^^^^^^^

Installazione:

Espandere Tester145.zip nella cartella Trainset di TS e copiare 
Tester145.con nella cartella Consists. Avviare TS e giocare.
Il Tester145 può essere utilizzato esclusivamente DA SOLO!

                          ^^^^^^^^^^^^^^

Ringraziamento: Un grosso ringraziamento a MrRokko che, concedendomi
                l'uso del suo D-145, mi ha permesso di presentare
                il Tester in una veste brillante e di alta qualità!

                          ^^^^^^^^^^^^^^
Per qualsiasi commento, suggerimento o critica:
l.omodeisale@virgilio.it

Ciao a tutti
Renzo Omodei

