FS Locomotiva elettrica E402B
V3.0 (3D totalmente rielaborato, suoni realistici, nuova cabina migliorata)



CENNI STORICI E NOTE TECNICHE:

Praticamente la versione bitensione della E 402, entrata in servizio a gennaio 1998.
La principale necessità che ha portato alla realizzazione di questa locomotiva, è 
stata la scelta di alimentare la linea Alta Velocità con tensione alternata monofase, 
e, di conseguenza, la richiesta di unità che potessero funzionare sia sotto la nuova 
tensione, che sotto la tradizionale tensione di 3000 V, presente nei punti di 
interconnessione. La risposta è stata la E 402 B, che permette di trainare 
ottimamente sia treni passeggeri che merci (per questi ultimi, infatti, è previsto 
che utilizzino la linea AV nei periodi di assenza traffico passeggeri).
Delle caratteristiche di questa unità le FS sono molto convinte, e ad essa stanno 
affidano il futuro del servizio passeggeri.


Le E402B numerate 175 e 176 sono assegnate al DL di Napoli Smistamento, e, a 
tuttoggi, sono realmente nelle livree riprodotte (originale la 175 e XMPR la 176). 
Fanno frequente visita al DL di Roma S.Lorenzo fra un servizio ed un altro, dato 
che sono frequentemente impiegate per i servizi IC fra la Capitale e il capoluogo 
partenopeo.



INSTALLAZIONE:

Scompattare il contenuto del file. zip nella cartella TRAINS di TS, verificando che 
sia spuntata la casella "use folder names":in questo modo verrà creata la cartella 
"FS_E402_pack" contenente tutti i rotabili. Per funzionare correttamente viene 
richiamata la cabina per E402B V3.0 di Mauro Ciociola, scaricabile separatamente.

Usare l'editor per creare un proprio consist e giocare.


N.B. I modelli rispecchiano quanto più possibile le reali macchine FS.

ATTENZIONE:
nel pacchetto è presente un rotabile 'Catenaria' che può essere inserito a discrezione 
dell'utente nel consist subito dietro la locomotiva: la presenza di tale vagone 
(invisibile nel gioco se non per una leggermente maggiore distanza tra locomotiva e il 
resto del convoglio), permette di poter implementare il caratteristico suono dello 
strisciante del pantografo sul filo di contatto alle alte velocità, udibile anche a 
notevole distanza. Si rimanda per maggiori dettagli al file esplicativo "Readme Leggimi 
Sibilo.txt" dell' autore Carlo Santucci.

NOTA IMPORTANTE:
Le locomotive si installano in una cartella diversa dalle precedenti versioni per 
evitare problemi di sovrascrittura. 
Tengo a sottolineare però che i modelli precedenti risultano, a causa di un disegno 
tecnico errato, seppur proporzionati, in scala ERRATA, risultando più corti e più bassi 
(anche lievemente più stretti). Consiglio quindi di eliminare la cartella FS_E402B_pack, 
e sostituire i rotabili eventualmente utilizzati nelle activity con questa versione 
aggiornata.




RINGRAZIAMENTI:

I ringraziamenti vanno a chi ha collaborato seppur in minima parte alla realizzazione 
del progetto: Ernesto Imperato, Marco Bono e in 
particolare il personale FS del DL di Roma S.Lorenzo e di Napoli per la loro 
disponibilità.
Ringrazio Carlo Santucci per il suo ineguagliabile lavoro che svolge sulla 
'sonorizzazione' dei rotabili FS, grazie anche alla valente collaborazione di Fabio 
Carnevale(Caracalla) che rimedia i suoni originali.
Discorso a parte lo merita il professor Omodei che da tempo ormai 'progetta' i motori 
che monto, in modo da avere un comportamento molto più realistico della macchina.
Ho utilizzato, per questo modello, la cabina realizzata da Mauro Ciociola e ancora una 
volta migliorata. 
Per maggiori informazioni rimando ai file "Readme Leggimi Sibilo.txt" e "Readme Leggimi 
E402A Sound.txt" presenti nella cartella.





Modello 3D e texture by Mr.Rokko 
Cabview by Mauro Ciociola.
Sound by Carlo santucci - carlosanit@yahoo.it
(c) 2004
I file della cabview sono di proprietà del relativo autore Mauro Ciociola.

e-mail:  mr.rokko@email.it


ATTENZIONE:
Questi modelli sfruttano texture a risoluzione 1024x1024, in luogo dei classici 
file a 512x512. Su sistemi poco performanti, questo potrebbe influire sulla velocità 
di gioco. Alcune schede grafiche più vecchie potrebbero addirittura non leggere tali 
file, bloccando il simulatore e rendendo inutilizzabile tali modelli. 





_______________________________________________________________________________________




FS E402b Electric locomotive
V3.0 (new 3D correct, new sounds and improved cabview)


INSTALLATION:

Extract tehe .zip file into your TRAINS folder, keeping the 'use folder names' option 
turned on. A new folder with the locos will be created. 
Use the editor to create your own consists.
Those models try to reproduce the real FS locos.



3D model and texture by Mr.Rokko
Cabview by Mauro Ciociola.
Sound by Carlo santucci - carlosanit@yahoo.it
(c) 2004

Cabview files are property of own author Mauro Ciociola.

e-mail:  mr.rokko@email.it


WARNING:
Those models use some .ace files ar resolution of 1024x1024 pixel instead of usual 
512x512. Some old computers may have sostantial reductions of the frame rate in 
the games. Some old video cards could not supportate the 1024x1024 resolution. 
