E 636.284 Ferrovie dello Stato
(for english version see below)

Original 3D model e engine: Vittorio Dell'Aquila
Cab: Kenij Kimura
Texture: Vittorio Dell'Aquila

NOTIZIE SUL GRUPPO:

Locomotore elettrico multiuso (passeggeri-merci), costituita da 469 unità (numerazione 001-469), anni di costruzione 1940 - 1962. Alimentazione 3.000 V cc, potenza oraria 2.100 kW, potenza continuativa 1.890 kW. Rodiggio Bo'Bo'Bo', rapporto di trasmissione 28/65 o 21/65, velocità massima 120 km/h o 105 km/h rispettivamente. Lunghezza totale 18.250 mm, diametro ruote motrici 1.250 mm. Massa in Servizio 101 t.
E' stato il gruppo più numeroso di lomotive italiane. Costruita in 3 serie (001-108 tra il 1940-1942, 109-243 tra il 1952-1956, 244-469 tra il 1957-1962) è stata una locomotiva multiuso, adatta sia per treni passeggeri che per treni merci.


MODELLO INCLUSO IN QUESTO PACK E SUA DESCRIZIONE:

E.636.284: rappresentata in livrea attuale (telaio blu mare, fiancate grigio nebbia, frontale rosso con logo XMPR), carrelli modificati (boccole a cuscinetti), pantografi tipo 52 diritto, rapporto di trasmissione 21-65, vomere, assegnazione OMR Genova Rivarolo.
Questa locomotiva fu ricostruita nel dicembre 1990 in seguito ad un incidente con casse originali unite a un telaio e cabine tipo E656 VI serie, ricevendo inoltre il riscaldamento e ventilazione della cabina ad aria soffiata ed alcuni Stotz sui circuiti bassa tensione.

E' POSSIBILE SCAMBIARE LA LIVREA ATTUALE CON LA VECCHIA LIVREA (telaio grigio ardesia, fiancate grigio nebbia, frontale rosso con banda grigia e logo FS a mandorla) E VICEVERSA SEMPLICEMENTE ESEGUENDO L'ALLEGATO FILE LIVERY.BAT. Accluso all'installazione troverete un piccolissimo file che permette questo scambio (choice.com) che potete lasciare nella cartella principale di questa loco. Il file in questione è un file che faceva parte integrante del sistema operativo Windows fino alla versione ME. Dalla versione XP non è più presente, ecco perchè l'ho incluso nell'installazione.



INSTALLAZIONE:

1. Cancellate la precedente versione della E.636.284 se le possedete, così come i files di consist ad essa correlati. Questo passaggio non è obbligatorio, ma vi consentira di non avere due E.636.284 sul vostro Hard Disk.

2. Scompattate il contenuto dello zip file nella directory TRAINSET di Train Simulator,    controllando che winzip abbia il segno di spunta sulla casellina "Use folder names".

3. Non necessita di Cabview, che ho incluso in questo pack: è la cabview di Kenij Kimura fatta apposta per questa loco. Ho inoltre aggiunto la visione laterale sinistra con la testa fuori dal finestrino (headout). Ho incluso in questo pack anche alcuni suoni nuovi, ma dovete avere comunque sul vostro disco fisso la cartella "Suono_Italiano" necessaria per il funzionamento corretto dei suoni.

4.Le locomotive sono divise in due parti, per poter simulare la corretta articolazione dei semitelai e dei carrelli rispetto alla cassa. Pertanto, per poter utilizzare le locomotive in Train Simulator, è necessaria la composizione di due rotabili: E_636_xxx_A (dove xxx è il numero progressivo della locomotiva) è la prima semicassa, ed E_636_xxx_B è la seconda semicassa della locomotiva. Non assemblare mai la locomotiva posizionando la seconda semicassa anteriormente, e rovesciata; la seconda semicassa infatti non è guidabile. Nella cartella "Consist" trovate tutti i consist predefiniti per queste loco. Per utilizzare i consist predefiniti basta eseguire l'allegato "Consist.bat" che copierà i files nella corretta cartella.

-- Si consiglia caldamente l'utilizzo come template del consist predefinito. --

 La non corretta visualizzazione delle semicasse nel consist editor, è un problema noto, e non può essere risolto, a causa della complessità del modello; ciò non compromette la corretta visualizzazione delle locomotive, all'interno del simulatore.



CREDITI E RINGRAZIAMENTI:

CABVIEW: ho già inserito la cabview (creata apposta per questa loco) di Kenij Kimura che ringrazio per la sua bellissima realizzazione.

SUONI: ho usato alcuni alias trovati da Niels Picciotto (E428) e da me editati. I files .wav della cartella "Suono_Italiano" provengono da suoni originali di Belphegor (Belphegor Copyright 2002), i files .sms sono tratti dall'addon "Apsel Sound" di Steamboat Electric (Hans-Peter Scholz); vedi comunque i readme originali nell'apposita cartella. Il fischio e la tromba italiana inseriti nella cartella "SOUND" di questo pack mi sono stati forniti da Niels Picciotto. Il suono del compressore "compressor.wav" mi è stato fornito da Carlo Santucci.

SCINTILLE DEI PANTOGRAFI: ho usato come base un file inviatomi da Giovanni Malerba, di cui però non conosco l'autore originale.

PANTOGRAFI: parte dei pantografi sono stati realizzati su base del lavoro di Alessandro "MrRokko" Sposito, che caldamente ringrazio per avermi fornito la base.

TEXTURE E SCHEMI: per le texture e gli  schemi di alcune parti delle locomotive ringrazio Ernesto Imperato (Ernesto) e Daniele Marchetti (Vitellozzo) per i files che mi hanno inviato.

ENGINE: ho corretto i files .eng con i valori forniti dal prof. Renzo Omodei, che ringrazio anche per la stupenda guida che ci ha fornito.

Spero di essermi ricordato di tutti, in caso contrario scusatemi.....


REPAINTERS:

Per i repainters tre raccomandazioni fondamentali:
1. Non è necessario chiedere il permesso, ma avvisatemi SEMPRE quando effettuate un repaint
2. Includete SEMPRE questo file Readme nel vostro nuovo lavoro
3. Non usate questo addon o un addon derivato da questo per scopi commerciali.
Qualsiasi trasgressione a queste tre regole fondamentali sarà perseguita a norma di legge.


Domande? Dubbi? Suggerimenti? (vi prego: non scrivetemi però per ogni stupidaggine, leggete le istruzioni su riportate) Scrivetemi a:
robitaille_fan@hotmail.com

Vittorio Dell'Aquila





E 636.284 Ferrovie dello Stato

Original 3D model and engine: Vittorio Dell'Aquila
Texture: Vittorio Dell'Aquila

INFO ABOUT THIS LOCO GROUP:

Electrico loco, building between 1940-1960 in 469 units (numbers: 001-469). Power source electric overheadwire 3000 V DC, max power 2100 kW, continous power 1890 kW. Type of bogies: Bo'Bo'Bo', gear ratio 28/65 or 21/65, max speed 120 km/h (28/65) or 105 km/h (21/65). Total lenght 18.250 m, wheels diameter 1250 mm. Mass 101 t.
This was the biggest group of italian electric locos. Building in three series (001-108 between 1940-1942, 109-243 between 1952-1956, 244-469 between 1957-1962) this was a multipourpouse loco useful as passenger trains as freight trains.


MODELS ENCLOSED IN THIS PACK:

E.636.284: depicted in its present livery (blue chassis, light grey sides, red front with XMPR logo), modified ball bearing bush, type 52 straight trolley, 21/65 gear ratio, snow plough, assigned to Genova Rivarolo engine shed.
Originally built in 1960 was rebuilt in december 1990 after a collision with the E656 VI serie chassis and CAB.

YOU CAN SWITCH THE PRESENT LIVERY WITH THE OLD LIVERY (grey chassis, light grey sides, red front with old FS logo) SIMPLY RUNNING THE ENCLOSED FILE "LIVERY.BAT". Enclosed you can find a little executable file (choice.com) that allow this option. You don't need to move it. Originally this file was distibuted with the Windows till ME Edition. Now it isn't enclose in XP, and I MUST enclose it with this pack.

 

INSTALLATION:

1. If you own the previous version of E.636.284, please delete it and the related consist files before unzip this file. This isn't a compulsory work, but I suggest to made it, otherwise you can have two different E.636.284 loco on your HD.

2. Unzip this file in the TRAINSET folder of Train Simulator, checking the Winzip box "Use folder names".

3. You don't need to download any CABVIEW, because I added the Kenij Kimura cab made for this loco (I thanks him a lot). I only added a "headout view" on the left. I added also some new sound, but you also need the "Suono_Italiano" folder on your hard disk to hear the correct sound.

4.The engines are divided in two parts, in order to simulate the bogie and chassis articulations. To use the engines in Train simulator, the composition of two vehicles is needed: E_636_xxx_A (xxx is the number of the engine) is the first half-chassis, and E_636_xxx_B is the second half-chassis. The engine must be assembled in the order above: first half-chassis, second half-chassis. Never rotate parts of the engine, strange behaviour of the simulator can occur! Moreover the second half-chassis (E_636_xxx_B) is a not drivable engine. In "Consist" folder you can find the pre-builded consists and a .bat file that allow you to copy those files in the correct folder.

-- It is strongly suggested to use the original consists as a template. --

The wrong image of the body in the consist editor is a known bug, and can't be addressed because of the model's complexity.


CREDIT AND THANKS

CABVIEW: this loco use the Kenij Kimura E.636.284 Cab. I thank him a lot.

SOUND: I used for the sound some alias finded by Niels Picciotto (E428) and edited by me: original .wav files in "Suono_Italiano" folder were by Belphegor (Belphegor Copyright 2002), .sms files are taken from "Apsel Sound" addon by Steamboat Electric (Hans-Peter Scholz). The italian horn and the italian whistle was sent me by Niels Picciotto. The compressor sound "comprssor.wav" was sent me by Carlo Santucci.

PANTOGRAPH SPARKS: for pantograph sparkling lights I used a file that was sent me by Giovanni Malerba. I don't know the original creator.

PANTOGRAPH: I used some parts of type 52LR pantograph made by Alessandro Sposito (MrRokko). I thank him for permission to use his parts.

TEXTURE AND TECHNICAL DRAWINGS: I thanks a lot Ernesto Imperato (Ernesto) and Daniele Marchetti (Vitellozzo) for the pics and the drawings they sent me.

ENGINE: I corrected the .eng files with the prof. Renzo Omodei's values; I thank him a lot!

If I forgot someone, please excuse me.....
 

REPAINTERS:

Three basic recommendation:

1. You don't need to ask me to make a repaint if it's a your strictly personal use repaint.

2. If you would make a public repaint, please write me, and I'll send you a correct version of the .s and .sd files.

3. You can't use this addon or a new addon taken from this for commercial use.

Every transgression of those three basic rules will be follow by legal actions.



Questions? Suggestions? (but please: don't write me for every think!) Write me at:
robitaille_fan@hotmail.com

Vittorio Dell'Aquila



Copyright and Distribution
--------------------------

This loco is released as Freeware. Copyright (C) Vittorio Dell'Aquila.

As freeware you are permitted to distribute this
archive subject to the following conditions:

1) The archive must be distributed without modification to the
contents of the archive. Redistributing this archive with any files
added, removed or modified is prohibited.

2) The inclusion of any individual file from this archive in another
archive without the prior permission of the author is prohibited.
This means, for example, that you may not upload an archive that uses
our visual models with your own loco without first obtaining
the authors' permission.

3) No charge may be made for this archive other than that to cover the
cost of its distribution. If a fee is charged it must be made clear
to the purchaser that the archive is freeware and that the fee is to
cover the distributor's costs of providing the archive.

4) The authors' rights and wishes concerning this archive must be
respected.

Vittorio Dell'Aquila