La macchina č dotata dell'originale freno Westinghouse

La frenatura richiede pių attenzione dei freni moderabili,
in quanto non esiste moderazione. Deve essere effettuata
dal macchinista, passando opportunamente dalla posizione
Full ( unica per frenare ) a quella Hold ( per bloccare
il grado di frenatura al valore voluto); se fosse eccessiva,
tornare in posizione Release. Insomma, si frena a scatti,
a differenza dei pių moderni freni Breda ed Oerlikon, dove
basta alzare il dito dal tasto per stabilizzare la frenatura.

