Mezzo per la manutenzione della linea aerea delle FS/RFI.

3D e textures di Antonio Mancinelli (Etr500) 2004.

Il modello cerca di riprodurre quanto più possibile un mezzo da me fotografato alla stazione di Silvi Marina il 01/09/2001.
Ringraziamenti
Edoardo Govoni per avermi permesso di utilizzare una sua foto del frontale del mezzo da cui prendere spunto per le textures e  per il modello 3D.
Ernesto Imperato per avermi fornito uno schema del motocarrello e delle foto di una macchina simile (di produzione OTE) a quella riprodotta; inoltre mi ha fornito preziosi consigli sui nomi delle varie parti del rotabile per una corretta esportazione in TS.
Max Calvi (Merlino nel forum di Amicitreni) per avermi dato delucidazioni sui nomi dei pantografi in TS.
Fabrizio Acquaviva (alias 255.2022) per avermi fornito un set di foto che mi hanno permesso una corretta riproduzione di alcuni particolari fondamentali da me precedentemente omessi. 
Daniele Neroni per una sua foto dalla quale ho tratto alcuni particolari della macchina simile a quella da me fotografata.
In particolare desidero ringraziare Alessandro Sposito (alias MrRokko) per avermi permesso di utilizzare le textures di un suo carrello per realizzare il carrello del rotabile.
Immancabile il ringraziamento al Professor Renzo Omodei per aver settato il file .eng del rotabile.

Tutti coloro che si sono adoperati per cercare foto utili per la riproduzione del rotabile.
Spero di non aver dimenticato nessuno (nell'elenco suddetto non fatto in ordine di importanza ma con la pura casualità dello stato attuale del mio cervello!) ma se così fosse me ne scuso fin d'ora.

Note: la draisina va installata nella cartella TRAINSET di Train Simulator e va creato un consist con uno degli editor a disposizione.
Il rotabile non ha cabina di guida in quanto ho ritenuto, dato il particolare posizionamento del posto di guida sul rotabile vero, che non si potesse dare una corretta visione di guida ed al contempo vedere i comandi di guida in movimento; ho però inserito una visuale interna attivabile con il tasto 5 che simula la visuale del conduttore del mezzo.
Il rotabile sfrutta i suoni della ACELAHHP presente di default in Train Simulator.
