SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( Ten_475_021
	Type ( Tender )
	WagonShape ( Ten_475_021.s )
 	
	Size ( 2.82m 3.747m 6.28m )
	Mass ( 40.5t )
	WheelRadius ( 0.49m )
	InertiaTensor ( Box (2.82m 3.747m 6.28m) )
	Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring (
			Stiffness ( 1e7N/m 1e6N/m )
			Damping ( 2e6N/m/s 2e6N/m/s )
			Break ( 5.2e7N 5.2e7N )
			r0 ( 10cm 20cm )
		)
        CouplingHasRigidConnection (1)
	)
	Coupling (
		Type ( Bar )
		Spring (
			Stiffness ( 1e7N/m 1e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
			Break ( 5.2e6N 5.2e6N )
			r0 ( 10cm 20cm )
		)
      CouplingHasRigidConnection (1)
	)
	Buffers (
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
			r0 ( 0m 1e9 )
		)
		Centre ( 0.5 )
		Radius ( 1 )
		Angle ( 0.5deg )
	)

	Adheasion ( 0.2 0.4 2 0 )
	DerailRailHeight ( 4cm )
	DerailRailForce ( 80Kn )
	DerailBufferForce ( 160kN )
	NumWheels (	6 )
	Friction (
		543N/m/s		0		1mph		3N/m/s		1.8
		5.1N/rad/s		1		-1rad/s		0		1
	)

	BrakeEquipmentType( "Handbrake, Triple_valve, Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
	MaxBrakeForce( 40kN )

	MaxHandbrakeForce( 20kN )
	NumberOfHandbrakeLeverSteps( 100 )

	TripleValveRatio( 2.5 )
	MaxReleaseRate( 15 )
	MaxApplicationRate( 25 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 5 )
	EmergencyResCapacity( 7 )
	EmergencyResChargingRate( 5 )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 90 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 50 )
	
	IntakePoint ( -1.186 0.4 FuelWater )
	IntakePoint ( 0.953 1.5 FuelCoal )

  	Sound (	"genfreightwag1.sms" )


)
