----------------------------------------------
Locomotive a vapore Gr 835
Versione 1.0 del 20/07/05
----------------------------------------------

Locomotive a vapore da manovra.

Caratteristiche 		

Velocità massima: 55 km/h	
Potenza: 380 CV	
Pressione caldaia: 12 kg/cm²	
Massa in servizio: 45.3 t	
Massa aderente: 45.3 t		
Quantita`: 370			
Periodo di costruzione: 1906-22

Il pacchetto contiene:

Locomotiva Gr. 83701   anni di servizio 1911-1920
Locomotiva Gr. 835.212 anni di servizio 1920-1964
Locomotiva Gr. 740.034 anni di servizio 1950-1978


Istruzioni:
dalla cartella principale di Train Simulator entrare
nella cartella "Train".
Copiare la cartella contenuta nello zip in "Trainset"
e reare un consist con l'activity editor di MSTS.



N.B. tutti i file che compongono questo lavoro sono di proprietà
dell'autore, non possono essere modificati in alcun modo senza
autorizzazione scritta, sono freeware e non possono essere usati 
per scopi commerciali. Ogni repaint è ben accetto ma gradirei due
righe per informazione. Grazie.

Renzo Grassi, rgrassi@df.unipi.it