Locomotive gruppi 740, 741 e 743:

Le locomotive a vapore Gr. 740 furono costruite sul progetto delle Gr. 730 modificando la caldaia ed il sistema di trasmissione (a vapore surriscaldato).

Visto il successo di questo tipo di macchine ne furono costruite 470 unità tra il 1911 e 1923 ed alcune di queste fu applicato il preriscaldatore Franco-Crosti e aumentata la potenza

Così trasformate, furono classificate come gruppi 741 e 743.

Queste locomotive facevano servizio merci, misto e passeggeri, su linee secondarie ad alta tortuosità.

| Gruppo 740 | Gruppo 741 | Gruppo 743
Velocità massima: | 65 km/h | 75 km/h | 65 km/h
Potenza: | 980 CV a 45 km/h | 1250 CV a 45 km/h | 1100 CV a 45 km/h
Pressione caldaia: | 12 kg/cm² | 12 kg/cm² | 12 kg/cm²
Massa in servizio: | 66.5 t | 68.5 t | 72.7 t
Massa aderente: | 50.4 t | 57.4 t | 62.2 t
Quantità: | 470 |  | 73
Anno di costruzione: | 1911-23 | 1913-1923 | 1941; 1951-1954

Locomotiva Gr. 74122 anni di servizio 1911-1920

Locomotiva Gr. 74.122 come appariva negli anni 1911-1920 con marcatura a 5 cifre, numeri in bronzo e fanali a petrolio, utilizzata per il traino di treni merci e misti su linee tortuose.

Locomotiva Gr. 740.084 anni di servizio 1920-1950

Locomotiva Gr. 740.084 come appariva negli anni 1920-1950 con marcatura a 6 cifre e fanali a petrolio, utilizzata per il traino di treni merci e misti su linee tortuose.

Locomotiva Gr. 740.316 anni di servizio 1950-1974

Locomotiva Gr. 740.316 come appariva negli anni 1950-1974 con marcatura a 6 cifre e fanali elettrici, utilizzata per il traino di treni merci e misti su linee tortuose.

Locomotiva Gr. 741.142 anni di servizio 1954-1974

Locomotiva Gr. 741.142 come appariva negli anni 1954-1974 con marcatura a 6 cifre, preriscaldatore sotto la caldaia e fanali elettrici, utilizzata per il traino di treni merci e passeggeri su linee tortuose.

Locomotiva Gr. 743.073 anni di servizio 1951-1974 con vomere

Locomotiva Gr. 743.073 come appariva negli anni 1951-1974 con marcatura a 6 cifre, preriscaldatori ai lati della caldaia, fanali elettrici e vomere spartineve, utilizzata per il traino di treni merci e passeggeri su linee tortuose.

Locomotiva Gr. 743.410 anni di servizio 1951-1974

Locomotiva Gr. 743.410 come appariva negli anni 1951-1974 con marcatura a 6 cifre, preriscaldatore ai lati della caldaia e fanali elettrici, utilizzata per il traino di treni merci e passeggeri su linee tortuose.