----------------------------------------------
Coppia di locomotive a vapore Gr.740, Gr.743, Gr.741
Versione 3.0 del Agosto 2007
----------------------------------------------

Le locomotive a vapore Gr. 740 furono costruite sul progetto delle
Gr. 730 modificando la caldaia ed il sistema di trasmissione (a vapore surriscaldato).
Visto il successo di questo tipo di macchine ne furono costruite 470 unita`
tra il 1911 e 1923.
Queste locomotive facevano servizio merci, su linee secondarie ad alta tortuosita`.

Caratteristiche:

Velocità massima: 65 km/h 
Potenza: 980 CV (749), 1100 (743-741) a 45 km/h
Pressione caldaia: 12 kg/cm²
Quantita`: 470 (740), 94 (743), 81 (741)
Periodo di costruzione: 1911-23 (740), 1941, 1951-54 (743), 1954, 1958-60 (741)

Il pacchetto contiene:

Locomotiva Gr. 74122	ambientata tra il 1910 ed il 1920
Locomotiva Gr. 740.084	ambientata tra il 1918 ed il 1950
Locomotiva Gr. 740.316	ambientata tra il 1950 ed il 1974
Locomotiva Gr. 741.142	ambientata tra il 1954 ed il 1974
Locomotiva Gr. 743.073	ambientata tra il 1951 ed il 1974 con vomere
Locomotiva Gr. 743.410	ambientata tra il 1951 ed il 1974


Istruzioni:
dalla cartella principale di Train Simulator entrare
nella cartella "Train".
Copiare la cartella contenuta nello zip in "Trainset"
e reare un consist con l'activity editor di MSTS.



N.B. tutti i file che compongono questo lavoro sono di proprietà
dell'autore, non possono essere modificati in alcun modo senza
autorizzazione scritta, sono freeware e non possono essere usati 
per scopi commerciali. Ogni repaint è ben accetto ma gradirei due
righe per informazione. Grazie.

Renzo Grassi, rgrassi@df.unipi.it