----------------------------------------------
Locomotive a vapore Gr 740, 741 e 743
Versione 2.0 del 01/10/03
----------------------------------------------

Le locomotive a vapore Gr. 740 furono costruite sul progetto delle
Gr. 730 modificando la caldaia ed il sistema di trasmissione (a vapore surriscaldato).
Visto il successo di questo tipo di macchine ne furono costruite 470 unita`
tra il 1911 e 1923.
Queste locomotive facevano servizio merci, su linee secondarie ad alta tortuosita`.

Caratteristiche:

Velocità massima: 65 km/h
Potenza: 980 CV a 45 km/h
Pressione caldaia: 12 kg/cm²
Massa in servizio: 66.5 t
Massa aderente: 50.4 t
Quantita`: 470
Periodo di costruzione: 1911-23

Il pacchetto contiene:

Locomotiva Gr. 740.084
Locomotiva Gr. 741.142
Locomotiva Gr. 743.410


Istruzioni:
dalla cartella principale di Train Simulator entrare
nella cartella "Train".
Copiare la cartella contenuta nello zip in "Trainset"
e creare un consist con l'activity editor di MSTS.



N.B. tutti i file che compongono questo lavoro sono di proprietà
dell'autore, non possono essere modificati in alcun modo senza
autorizzazione scritta, sono freeware e non possono essere usati 
per scopi commerciali. Ogni repaint è ben accetto ma gradirei due
righe per informazione. Grazie.

Renzo Grassi, rgrassi@df.unipi.it