English Text Below    |
______________________|

Il Deposito - http://ildeposito.supereva.it

Elettromotrici Gruppi ALe792, 882, 790, 880 e rimorchiate Le790 ed 880 delle Ferrovie dello Stato

20/03/2002 - V.1.0



Caratteristiche del modello:

- inversione delle luci a seconda del senso di marcia (operazione manuale: utilizzare le due posizioni dell'interruttore delle luci), funzionante anche con composizioni di più di un veicolo.
- vista esterna (frecce su/giù).
- vista interna (vista 5).




Installazione:
- lanciate il file ALe792.exe, che vi guiderà nell'installazione. Verrà creata una cartella "ALe792" nella cartella "Trainset" di Train Simulator, e verranno copiati alcuni file nella cartella "Consists". Le elettromotrici sono subito pronte per essere utilizzate, in svariate composizioni. Non è necessario copiare le cartelle "Cabview" e "Sound" da altre locomotive.

- queste elettromotrici utilizzano un gancio automatico a barra fissa. Non è possibile agganciare o sganciare rotabili all'interno del simulatore. Se occorre aggiungere degli altri rotabili, uscire dal simulatore, creare un nuovo consist o modificare quelli esistenti, e rientrare nel simulatore. E' possibile aggiungere o togliere veicoli solo dal consist editor. Non modificare l'impostazione dei ganci, in quanto l'uso di ganci non bloccati comporta deragliamenti continui al passaggio sugli scambi. 




Informazioni:
Nella cartella ALe792 sono presenti quindici rotabili, creati per poter sviluppare facilmente e realisticamente numerosi consist. E' stata adottato un sistema di riconoscimento, per poter riconoscere le caratteristiche del veicolo. Tale sistema usa due le lettere dopo il numero del gruppo del veicolo: la lettera T contraddistingue i mezzi con due testate tronche; la S per veicoli con soffietti aperti sulle testate tronche (S2 nel caso di soffietti su entrambe le testate; la I (di Imola) per i mezzi invertiti, cioè posizionati al contrario, e la lettera F per le unità di costruzione Fiat (coprigiunti sulla cassa). Lo stesso metodo viene applicato sulle motrici ed sui rimorchi. Nel caso venissero creati nuovi consist, tenere conto che i rimorchi al vero erano unità demotorizzate, che hanno circolato solo negli anni della seconda guerra mondiale, e che sono state rimotorizzate alla fine della guerra stessa. 

Ho bisogno di materiale fotografico, dati riguardanti le specifiche tecniche delle locomotive (potenza, velocità, cose del genere) e soprattutto degli schemi accurati delle tre viste principali, anche se non quotati.



Altre informazioni:

Modello 3D: Niels Picciotto, Vittorio Dell'Aquila (pantografi)
Texture: Niels Picciotto
File .eng: Niels Picciotto
Beta tester: Gianluca Ottino, Marco Bertona, Ciro Di Donato, Renzo Grassi, Daniele Dorigo, Vittorio Dell'Aquila

Un ringraziamento speciale a Vittorio Dell'Aquila per avermi fornito i pantografi.



Le solite parole:

- Per i repainters: se qualcuno vuole fare una ricolorazione di questo modello, è liberissimo di farla, PURCHE' includa i crediti per gli autori di questo lavoro, che questo modello non venga messo in vendita, e, soprattutto, mi avverta che è stato effettuato un repaint, e dove scaricarlo.

- Questo file non ha creato problemi sul mio computer, nè su quello dei beta tester. Malgrado ciò se, in seguito all'installazione di questo file, il vostro computer dovesse avere dei problemi, risultare completamente senza dati, aver preso fuoco, o qualcosa di simile, l'autore non può assolutamente essere ritenuto responsabile dell'accaduto. Sono solo ed esclusivamente problemi vostri.

- Questo modello è freeware.
Questo significa che può essere ridistribuito, purchè non sia stato modificato: nessun file deve essere cancellato dall'archivio, e nessun file può essere aggiunto all'archivio senza l'autorizzazione scritta dell'autore. Questo file non può essere venduto via internet o tramite supporti ottici o magnetici, o in qualsiasi altro modo, per nessun motivo. L'autore si riserva la facoltà di richiedere ad eventuali siti che pubblicano questo file la rimozione del file stesso, senza essere soggetto a fornire alcuna spiegazione. Non saranno tollerati "furti" di materiale soggetto a copyright (tutto il contenuto di questo archivio), per nessun motivo, e verranno presi provvedimenti nel caso venga fatto un uso non corrispondente a queste regole, del presente archivio.
Se non vi piacciono queste regole, cancellate questo file.
Copyright (C) Niels Picciotto



Per informazioni e commenti: niels@ita1.zzn.com  --  nielspi@hotmail.com  --  nielspi@lycos.it (per file oltre 1mb)

Altri download su http://ildeposito.supereva.it

______________________
                      |
English translation   |
______________________|

Electric multiple units Type ALe792, 882, 790, 880, Le790 ed 880 "Ferrovie dello Stato"

20/03/2002 - V.1.0



Model features:

- light color changes depending on the direction of the loco (manual operation: use the two positions of the lights switch).
- external cab view (up/down arrow).
- passenger view with button 5.



Installation:
- run ALe792.exe, this will guide you during the installation. A "ALe792" folder will be created in the "Trainset" folder of Train Simulator, and some files will be copied in the "Consists" folder. The EMUs are ready to use, in different consists. It is not necessary to copy the "Cabview" e "Sound" folder from other engines.

- these vehicles uses a locked automatic coupler. It is not possible to couple other vehicles in the simulation. If you want to connect other vehicles you have to do it in the consist editor. Do not change the coupler settings, as using an unlocked coupler causes derailings or uncoupling of the vehicles.



Other informations:

3D model: Niels Picciotto, Vittorio Dell'Aquila (trolleys)
Texture: Niels Picciotto
.eng file: Niels Picciotto
Beta tester: Gianluca Ottino, Marco Bertona, Ciro Di Donato, Renzo Grassi, Daniele Dorigo, Vittorio Dell'Aquila

A special thanks to Vittorio Dell'Aquila for the trolleys.


The usual words:

- Repainter notice: this model can be freely repainted, but the repainted version MUST give credit to the authors of this work, it can not be sold, and the author of the repaint must tell me of his work and of a site to download it.

- This file has not created problems to my pc, nor to the beta testers pc. If, after installation, you have problems, you lost all the data, your pc is on fire, or something similar, i'm not responsible for that. It's your problem. If you think my english translation is crap, don't understand how to install, and your pc have problems after installation, it's also your fault...

- This model is freeware.
This means it can be redistributed, but only if not modified: no files can be deleted from this archive, and no files can be added to the archive without the author authorization. This file can not be sold on the internet, or via optical or magnetic storage devices, or in any other way: you can't make money from this file. The author can ask sites publishing this file, to remove it. "Theft" of copyrighted material (all the files in this archive) will not be tolerated.
If you don't like these rules, delete this file immediately.
Copyright (C) Niels Picciotto



For informations and comments: niels@ita1.zzn.com  --  nielspi@hotmail.com  --  nielspi@lycos.it (for files > 1mb)

More downloads on http://ildeposito.supereva.it