FS Automotrici diesel ALn668 serie 1400
V1.0



CENNI STORICI E NOTE TECNICHE:

In Italia la sigla ALn668 è ormai sinonimo di automotrice, cosi come se si pensa 
ad una automotrice, tranne rare eccezioni, si pensa ad una ALn668. In 28 anni di 
produzione, le FS ne hanno immatricolate ben 785 più 55 rimorchi: equivale a dire 
un treno lungo più di 19 chilometri, capace di far accomodare 56.693 persone!
La storia di queste macchine ha inizio alla fine degli anni '50, quando si avvertì 
la necessità di sostituire le vecchie, seppur ancora valide, 'littorine' ALn56. 
Delle 12 serie in totale costruite, la prima fu la serie 1400, costruite fra il 
1956 ed il 1953 dalla FIAT Ferroviaria.
Caratteristica di questa serie di produzione sono i mantici di intercomunicazione 
esterni che seppur non presenti sui primi 3 prototipi (la famosa 'micetta') hanno 
caratterizzato i primi rotabili di serie. Questa soluzione fu abbandonata già dalle 
ultime macchine della serie 1400 per poi scomparire del tutto già dalla successiva 
serie 1500.

Le ALn668 1424 e 1453 appartengono al deposito di Roma S.Lorenzo, ove giacciono 
insieme ad altre macchine ormai inutilizzate da anni, in pessime condizioni. 
Al momento della pubblicazione alcune vetture (incidentate) sono scomparse dal 
deposito, verosimilmente per essere demolite.



INSTALLAZIONE:

Scompattare il contenuto del file. zip nella cartella TRAINS di TS, verificando che 
sia spuntata la casella "use folder names":in questo modo verrà creata la cartella 
"FS_ALn668_1400_pack" contenente tutti i rotabili.

Nel pacchetto sono contenuti 3 diversi rotabili:
ALn668.1424 automotrice da usare in composizione isolata
ALn668.1453 automotrice trainante il rimorchio
Ln664.1420 rimorchio da accoppiare all' automotrice ALn668.1453

Usare l'editor per creare un proprio consist e giocare.


N.B. I modelli rispecchiano quanto più possibile le reali macchine FS.




RINGRAZIAMENTI:

Doveroso citare Kenji Kimura per le splendide cabine che da tempo realizza (in tempi 
anche brevi).
I ringraziamenti vanno a chi ha collaborato seppur in minima parte alla realizzazione 
del progetto: Paolo Simon, Olmo Bronzino, Ernesto Imperato, Marco Bono e in 
particolare il personale FS del DL di Roma S.Lorenzo per la loro disponibilità.
Discorso a parte lo merita il professor Omodei che da tempo ormai 'progetta' i motori 
che monto, in modo da avere un comportamento molto più realistico della macchina.



Modello 3D e texture by Mr.Rokko 
Cabview by Kenji kimura.
(c) 2003
La pubblicazione e la divulgazione di questi file come l'uso anche parziale senza 
l'autorizzazione dell'autore è vietata e perseguibile a norma.
I file della cabview sono di proprietà del relativo autore Kenji Kimura.

e-mail:  mr.rokko@email.it


ATTENZIONE:
Questi modelli sfruttano texture a risoluzione 1024x1024, in luogo dei classici 
file a 512x512. Su sistemi poco performanti, questo potrebbe influire sulla velocità 
di gioco. Alcune schede grafiche più vecchie potrebbero addirittura non leggere tali 
file, bloccando il simulatore e rendendo inutilizzabile tali modelli. 





_______________________________________________________________________________________




FS ALn668 1400 serie DMu
V1.0


INSTALLATION:

Extract tehe .zip file into your TRAINS folder, keeping the 'use folder names' option 
turned on. A new folder with the locos will be created. 
Use the editor to create your own consists.
Those models try to reproduce the real FS locos.



3D model and texture by Mr.Rokko
Cabview by Kenji Kimura.
(c) 2003

Do not publicate or use this files or part of them without the author's agreement.
Cabview files are property of own author Kenji Kimura.

e-mail:  mr.rokko@email.it


WARNING:
Those models use some .ace files ar resolution of 1024x1024 pixel instead of usual 
512x512. Some old computers may have sostantial reductions of the frame rate in 
the games. Some old video cards could not supportate the 1024x1024 resolution. 
