Indicatori digitali.

Per coloro che volessero anche gli indicatori
digitali, è qui presente il file E444Rdig_v2-alias.cvf.

Per utilizzarlo basta aprire il file .eng dell' E444.039
e correggere la linea:

Cabview ( E444R_v2-alias.cvf ) in:
Cabview ( E444Rdig_v2-alias.cvf )

Sarà possibile seguire con maggior precisione
il passaggio da sforzo d'avviamento, a sforzo
orario ed, infine a sforzo continuo.

Renzo Omodei
l.omodeisale@virgilio.it
