FS furgoni trasporto auto al seguito serie DDm
V1.0 



CENNI STORICI E NOTE TECNICHE:

Molto utile è il servizio delle FS 'auto al seguito', per tutti coloro che preferiscono 
viaggiare di notte e senza lo stress di lunghi periodi di guida, e desiderano raggiungere 
città di una certa rilevanza (Roma, genova, Napoli, Torino ecc.), pur volendo mantenere la 
possibilità di spostarsi poi indipendemente con la propria vettura. E' infatti possibile per 
i viaggiatori caricare la propria vettura su speciali carri che, agganciati alle carrozze, 
consentono il trasporto delle vetture dei passeggeri. Proprio perchè utilizzati in composizione 
a treni passeggeri questi carri sono catalogati come furgoni, avendo le stesse caratteristiche 
di una normale carrozza passeggeri, pur trasportando merci.
I convogli interni alla rete FS con auto al seguito sono numerosi, gran parte sono periodici 
con effettuazioni concentrate nei periodi festivi, come le settimane di Natale e Pasqua o i 
mesi di luglio e agosto. I furgoni per trasporto auto spesso non effettuano tutto il tragitto 
perché svolgono servizio tra due stazioni intermedie del percorso del treno e, con manovre di 
composizione e scomposizione, vengono aggiunti (già carichi) o tolti dal convoglio per 
riconsegnare le auto ai clienti, portandoli con una locomotiva da manovra presso le rampe di 
carico. Insieme ai carri viaggia un certo numero di carrozze con cuccette o con letti, per 
accogliere i passeggeri delle auto, e in alcuni casi anche carrozze ordinarie con posti a 
sedere per i viaggiatori che non hanno auto al seguito.


I carri riprodotti stazionano spesso a Roma Tiburtina (anche se sono intestati a Roma Termini) 
e venono usati per gli espressi autocuccette notturni sulle tratte Roma-Bolzano e Roma-Calalzo.




INSTALLAZIONE:

Scompattare il contenuto del file. zip nella cartella TRAINS di TS, verificando che 
sia spuntata la casella "use folder names":in questo modo verrà creata la cartella 
"FS_DDm_pack" contenente il rotabile e la relativa cabina.
Usare l'editor per creare un proprio consist tenendo presente che i carri sono predisposti per 
essere messi in composizione in sequenza, in coda al treno. Il primo carro sarà quello 
numerato 016, il secondo quello numerato 012 e l'ultimo, in coda, con laternerne, sarà il 019.

N.B. Il modello rispecchia quanto più possibile il reale rotabile FS.




RINGRAZIAMENTI:

I ringraziamenti vanno a Niels Picciotto, Massimo Moroni, Alberto Cimolai ognuno per aver 
collaborato anche in minima parte alla realizzazione del progetto. Vorrei ringraziare anche 
i proprietari delle auto riprodotte, ma ignoro gli intestatari delle stesse, fotografate qua 
e la a Roma!
Discorso a parte lo merita il professor Omodei che da tempo ormai 'progetta' i motori e setta 
in modo ottimale i parametri delle carrozze per un comportamento quanto più realistico 
possibile.




Modello 3D e texture by Mr.Rokko 
(c) 2004

e-mail:  mr.rokko@email.it








_______________________________________________________________________________________




FS car-carrying freight cars DDm series
V1.0 



TECHNICAL AND HYSTORYCAL NOTES:

From several times, FS had an internal service of car-carrying. Passengers can load 
their private car on special freight waggons that are added to the rest of passenger train.


INSTALLATION:

Extract tehe .zip file into your TRAINS folder, keeping the 'use folder names' option 
turned on. A new folder with the loco will be created. 
Use the editor to create your own consists. Be careful to put in sequence car numbered 016, 
012 and at last 019.




3D model and texture by Mr.Rokko
(c) 2004

e-mail:  mr.rokko@email.it


