SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( FS_Lails_Merloni2
	Type ( Freight )
	Name ( "FS Lails Merloni 2" )
	WagonShape ( FS_Lails_Merloni2.s )
	Size ( 3.015m 4.227m 14.000m)
	Mass ( "79.6t  #23t empty, 79.6t full" )
	WheelRadius ( 1.00m )
	InertiaTensor ( Box (3.015m 4.227m 14.070m) )
	Coupling (
		Type ( Chain )
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 2e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m 1e6N/m )
			Break ( 3.2e6N 3.2e6N )
			r0 ( 20cm 30cm )
		)
	)
	Buffers (
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
			r0 ( 0m 1e9 )
		)
		Centre ( 0.5 )
		Radius ( 1 )
		Angle ( 0.5deg )
	)

	Adheasion ( 0.2 0.4 2 0 )
	DerailRailHeight ( 4cm )
	DerailRailForce ( 2.5*40t )
	DerailBufferForce ( 400kN )
	NumWheels (	2 )
	Friction (
		100N/m/s		1		-1mph		0		1
		5.1N/rad/s		1		-1rad/s		0		1
	)

	Lights	(	4
				
		Light	(
			comment( Rear red light )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Headlight ( 3 )
				Unit ( 3 )
			)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle		( 0 )
			States	(	2
				State	(
					Duration ( 1.0 )
					LightColour ( 00000000 )
					Position ( -0.8 2.2 -6.7 )
					Azimuth ( -180 -180 -180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
					)
				State	(
					Duration ( 0.1 )
					LightColour ( 80ff0000 )
					Position ( -0.8 2.2 -6.7 )
					Azimuth ( -180 -180 -180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( Rear red light )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Headlight ( 3 )
				Unit ( 3 )
			)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle		( 0 )
			States	(	2
				State	(
					Duration ( 1.4 )
					LightColour ( 00000000 )
					Position ( 0.85 2.2 -6.7 )
					Azimuth ( -180 -180 -180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
					)
				State	(
					Duration ( 0.1 )
					LightColour ( 80ff0000 )
					Position ( 0.85 2.2 -6.7 )
					Azimuth ( -180 -180 -180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 0.5 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( R Rear red light )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Headlight ( 2 )
				Unit ( 3 )
			)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle		( 0 )
			States	(	2
				State	(
					Duration ( 1.0 )
					LightColour ( 00000000 )
					Position ( -0.8 2.2 -6.7 )
					Azimuth ( -180 -180 -180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 1.0 )
					)
				State	(
					Duration ( 0.1 )
					LightColour ( 80ff0000 )
					Position ( -0.8 2.2 -6.7 )
					Azimuth ( -180 -180 -180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 1.0 )
				)
			)
		)
		Light	(
			comment( L Rear red light )
			Type		( 0 )
			Conditions	(
				Headlight ( 2 )
				Unit ( 3 )
			)
			FadeIn	( 0.5 )
			FadeOut	( 0.5 )
			Cycle		( 0 )
			States	(	2
				State	(
					Duration ( 1.4 )
					LightColour ( 00000000 )
					Position ( 0.85 2.2 -6.7 )
					Azimuth ( -180 -180 -180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 1.0 )
					)
				State	(
					Duration ( 0.1 )
					LightColour ( 80ff0000 )
					Position ( 0.85 2.2 -6.7 )
					Azimuth ( -180 -180 -180 )
					Transition ( 0 )
					Radius ( 1.0 )
				)
			)
		)
	)


	
	BrakeEquipmentType( "Handbrake, Graduate_release_Triple_valve, Auxilary_reservoir, Emergency_brake_reservoir" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
	MaxBrakeForce( 43kN )

	MaxHandbrakeForce( 35kN )
	NumberOfHandbrakeLeverSteps( 100 )

	TripleValveRatio( 2.5 )
	MaxReleaseRate( 4 )
	MaxApplicationRate( 10 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 5 )
	EmergencyResCapacity( 7 )
	EmergencyResChargingRate( 5 )
	EmergencyBrakeResMaxPressure( 50 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 50 )

  	Sound (	"GenFreightWag2.sms" )
)

