
14/05/08

Locomotiva E646-158 in livrea anni '70. 

Patch che sostituisce i vetri Triplex anteriori con normali lastre di vetro temperato all'interno delle quali è posta una resistenza incorniciata con funzione di scaldavetro. La versione con vetri Triplex per questa locomotiva in realtà non è mai esistita.  
  
INSTALLAZIONE

Scompattare il file .zip all'interno della cartella TRAINSET di TS (C:\Programmi\Microsoft Games\Train Simulator\Trains\Trainset) sovrascrivendo i files E646_158-1.ace e Vetro.ace

Roberto Blasi  fabiob5@alice.it
