Patch correttiva per il movimento del freno sulla cab della E444 by STEFANO FALASCHI

Con questa patch si corregge:
1) Il movimento del freno continuo dal basso verso l' alto anzichè il contrario
2) Il movimento del freno diretto (moderabile) da sinistra verso destra anzichè il contrario
3) La vista della cab posteriore in cui entrambi i freni devono essere visibili in posizione di sfrenatura

INSTALLAZIONE:
Scompattate i files in una cartella qualsiasi e sostituite i 3 files .ACE a quelli presenti 
nella cartella CABVIEW del pacchetto di E444

Per qualsiasi problema o chiarimento scrivete a: sfalaschi@tin.it

