SIMISA@@@@@@@@@@JINX0D0t______

Wagon ( FS_Az23TA
	Type ( Carriage )
	Name ( "FS Az23000 intermedia" )
	WagonShape ( FS_Az23TA.s )
	Size ( 3.1m 3.9m 23.12m )
	CentreOfGravity ( 0m 1.9m 0m )
	Mass ( 44t )
	InertiaTensor ( Box (3.1m 3.9m 23.12m) )
	Coupling (
		Type ( CHAIN )
		Spring (
			Stiffness ( 1e6N/m 5e6N/m )
			Damping ( 1e6N/m/s 1e6N/m/s )
			Break ( 1e7N 1e7N )
			r0 ( 0cm 10cm )
		)
		Velocity ( 0.1m/s )
	)
	Buffers (
		Spring (
			Stiffness ( 1e7N/m 0 )
			Damping ( 1e6N/m/s 0 )
			r0 ( 0m 1e9 )
		)
		Centre ( 0.5 )
		Radius ( 1 )
		Angle ( 0.5deg )
	)
	
	BrakeEquipmentType( "Handbrake, Triple_valve, Auxilary_reservoir" )
	BrakeSystemType( "Air_single_pipe" )
	MaxBrakeForce( 25000N )

	TripleValveRatio( 2.5 )
	MaxReleaseRate( 30 )
	MaxApplicationRate( 20 )
	MaxAuxilaryChargingRate( 29 )
	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce( 50 )

	Adheasion ( 0.2 0.4 2 0 )
	DerailRailHeight ( 4cm )
	DerailRailForce ( 50kN )
	DerailBufferForce ( 1000kN )
	WheelRadius ( 0.4825m )
	NumWheels (	8 )
	Friction (
		50N/m/s			1		-1mph		0		1
		5.1N/rad/s		1		-1rad/s		0		1
	)
	Inside (
            PassengerCabinFile ( FS_Az23TA_int.s )
            PassengerCabinHeadPos ( 1.1 2.35 -0.55 )
            RotationLimit ( 20 60 0 )
            StartDirection ( 0 340 0 )
	)
	Sound ("GenPassWagSteam.sms")
)
