FS E656 262
modello 3d: Mr.Rokko
texture: Mr.Rokko
Repaint: Gaetano Vella

Storia:
Il progetto delle E 656 nacque agli inizi degli anni settanta,parallelamente all'entrata in servizio delle E 444. In attesa della costruzione delle locomotive con equipaggiamento elettronico a frazionatore,si decise di ordinare una locomotiva che avesse una potenza uguale o superiore alle E 444/E 646,con motori potenziati,rapporto di trasmissione più grande per aumentare la velocità e vari miglioramenti alla struttura (carrelli più robusti,avviatore automatico,regolazione graduale dell'avviamento. 
Proprio da ciò deriva la forma delle cabine adottata per aumentare lo spazio interno fermo restando il progetto base delle E 646 di cui hanno ereditato anche l'elevata massa. Queste locomotive ebbero anche numerosi problemi di gioventù come l'eccessiva massa che costrinse alla rinuncia della frenatura elettrica;inoltre vennero rilevati fenomeni di instabilità dinamica alle velocità più alte,che hanno portato alla limitazione della velocità a 150 Km/h. Soltanto oggi,dopo anni di prove e dopo l'introduzione degli smorzatori antiserpeggio (dotazione che man mano si estende a tutto il gruppo) è stato
autorizzato l'aumento a 160 km/h della velocità massima. 
Le prime macchine entrarono in servizio tra la fine del 1975 e il 1976 consentendo di sopperire alla mancanza di motrici (causata dalla trasformazione delle E 646 per servizi navetta) e di aumentare il numero delle locomotive assegnate ai servizi passeggeri sulle linee principali, permettendo una razionalizzazione del servizio. Già nel 1975 vennero ordinata una seconda ed una terza serie,dato che una realizzazione a breve scadenza delle locomotive elettroniche non era ipotizzabile. Durante gli anni si sono susseguite varie ordinazioni fino ad arrivare alla sesta serie.

UN PO' DI TECNICA...

La 656 è una macchina con cassa articolata e rodiggio del tipo B'o B'o B'o,come per le E 646. Le varie serie si distinguono perchè differiscono in alcuni particolari,fermo restando il progetto originale:
1. Prima serie (E 656.001-104):
E' riconoscibile dal coprigiunto alla base della cassa;inoltre ha una caratteristica asimmetria estetica: dal lato apparecchiature i due grandi sportelli coprono la fascia blu,che invece dell'altro lato ha un andamento più regolare.
2. Seconda serie (E 656.201-251):
Il telaio è quello definitivo (senza coprigiunti,con asole ai lati dei panconi per il traino in officina),l'articolazione è stata irrobustita ed è presente il convertitore statico da 180 kVA per l'alimentazione dei servizi ausiliari. Quest'ultimo si nota dal fatto che gli sportelli laterali sono alti fino al ricasco del tetto e la fascia blu,conseguentemente è più regolare.
3. Terza serie (E 656.252-307):
Ritornano i convertitori rotanti (quindi con sportelli e colorazione come sulla prima serie)
4. Quarta serie (E 656.159-200):
E' equipaggiata con un convertitore statico (sportelli alti) atto al funzionamento a 1500 volt delle stazioni di confine con la Francia. Inoltre è la prima ad avere i fanali rossi di grandi dimensioni.
5. Quinta serie (E 656.401-550):
Queste macchine raccolgono l'esperienza,i problemi e le innovazioni dell serie precedenti: sono equipaggiate con due convertitori statici da 120 kVA,cuscinetti arotolamento anche sugli assi di trasmissione,riduzione delle sabbiere agli assi estremi. Esteticamente sono riconoscibili dalle le cornici in gomma dei vetri frontali.
6. Sesta serie (E 656.551-608):
Praticamente il riassunto delle serie precedenti:
E' equipaggiata con i carrelli provvisti di smorzatori antiserpeggio fin dall'origine,le cabine sono irrobustite e prive dello sbalzo sotto i finestrini,i respingenti con piatti regolari,le grandi asole alla base della cassa per il sollevamento in officina. L'equipaggiamento elettrico viene modificato in modo da sfruttare meglio la potenza alle velocità più alte e viene dotata di centralina elettronica per il telecomando di treni navetta e la trazione a comando multiplo con altre macchine della stessa serie.
FONTE: www.amicitreni.net

La E656 in questione riproduce una unità assegnata al DL di Messina alla divisione Cargo (unità 262), effettua servizio merci prevalentemente sulla linea Messina-Siracusa ed è conservata ancora in vecchia livrea.

Gaetano Vella.
gaetanoemanuele@interfree.it